Котёл пеллетный AMTEO АF-100
	Тпловая мощность
	25-100 кВт

	Используемое топливо
	Пеллеты (резервное - дрова)

	Среднечасовой расход пеллет
	20-22 кг/ч

	Объем топки котла 
	259 л.

	Водяной объем котла
	110 л.

	Максимальное давление воды в котле
	0,25 МПа

	Диапазон регулирования воды в котле
	55-85°С

	Минимальная температура воды в обратной линии котла 
	55°С

	Температура отходящих дымовых газов (ср.)
	190°-220 С

	Диаметр патрубка отходящих газов
	200 мм

	Присоединительные патрубки котла
	2''

	Размеры топочной камеры
-высота

-ширина
-глубина
	750 мм

540 мм

950 мм

	Комплектация:
	Теплообменник, горелка, контроллер AVANTerm, подаватель стальной 2 м., бункер 750 л.*

	Горелка:

	С автоматическим розжигом (керамический нагревательный элемент) и механической очисткой колосников.

Напряжение 220 вт.

Частота 50 Гц.

Потребление тока 80 W 

	Размеры котла (без бункера)
-высота

-ширина
-глубина
	1850 мм

810 мм
1865 мм

	Масса
	740 кг

	Срок службы котла 
	12 лет

	Гарантия завода
	2 года


*   - Возможна комплектация бункером 1000 л, 2000 л. (опция) 

Горелка пеллетная факельная UNITECH 100-01
Комплектация: Горелка, контроллер AVANTerm, подаватель.

Мощность номинальная — 25 - 100 кВт

Коэффициент полезного действия — 98 % 

Вид топлива — пеллеты

Фракция пеллет — 6 - 8 мм

Напряжение питания — 220-250 В

Потребление тока — 80 В

Частота — 50 гц

Питатель — шнековый, из гальванизированной стали, 2 м.

Вид блока управления — внешний выносной
Особенности пеллетной горки UNITECH
· Высокая эффективность сгорания — до 98%

· Чистка топки во время работы горелки

· Плавная дозировка подачи пеллет и воздуха

· Автоматический перезапуск в случае отключения напряжения в сети

· Полностью автоматизированые процессы розжига, очистки, поддержания температуры, автоотключения

· Сменные узлы для простоты ремонта и обслуживания
· Очень простой монтаж
