Котёл пеллетный AMTEO АF-120
	Тпловая мощность
	25-120 кВт

	Используемое топливо
	Пеллеты

	Среднечасовой расход пеллет
	7-27 кг/ч

	Объем топки котла 
	683 л.

	Водяной объем котла
	520 л.

	Максимальное давление воды в котле
	0,25 МПа

	Диапазон регулирования воды в котле
	55-85°С

	Минимальная температура воды в обратной линии котла 
	55°С

	Температура отходящих дымовых газов (ср.)
	190°-220 С

	Диаметр патрубка отходящих газов
	250 мм

	Присоединительные патрубки котла
	3 (фланец 89 мм)

	Комплектация:
	Теплообменник, горелка, контроллер AVANTerm, подаватель стальной 2 м., 

бункер 1000 л.*

	Горелка:

	С автоматическим розжигом (керамический нагревательный элемент) и механической очисткой колосников.

Напряжение 220 вт.

Частота 50 Гц.

Потребление тока 80 W 

	Размеры котла
-высота

-ширина
-глубина
	3230 мм
950 мм
1840 мм

	Масса
	1100 кг

	Срок службы котла 
	12 лет

	Гарантия завода
	2 года


*   - Возможна комплектация бункером 2000 л. (опция) 

Горелка пеллетная факельная UNITECH 120-02
Комплектация: Горелка, контроллер AVANTerm, подаватель.

Мощность номинальная — 25 - 120 кВт

Коэффициент полезного действия — 98 % 

Вид топлива — пеллеты

Фракция пеллет — 6 - 8 мм

Напряжение питания — 220-250 В

Потребление тока — 80 В

Частота — 50 гц

Питатель — шнековый, из гальванизированной стали, 2 м.

Вид блока управления — внешний выносной
Особенности пеллетной горки UNITECH
· Высокая эффективность сгорания — до 98%

· Чистка топки во время работы горелки

· Плавная дозировка подачи пеллет и воздуха

· Автоматический перезапуск в случае отключения напряжения в сети

· Полностью автоматизированые процессы розжига, очистки, поддержания температуры, автоотключения

· Сменные узлы для простоты ремонта и обслуживания

· Очень простой монтаж
