Коммерческое предложение
Котёл пеллетный АMTEO AF-250 (250 кВт)
	Тпловая мощность
	100-250 кВт

	Используемое топливо
	Пеллеты

	Резервное топливо
	-

	Среднечасовой расход пеллет
	40-50 кг/ч

	Водяной объем котла
	1400 л.

	Максимальное давление воды в котле
	0,25 МПа

	Максимальная  рабочая температура воды на выходе из котла
	90°С

	Минимальная рабочая температура воды в обратной линии котла 
	55°С

	Гидравлическое сопротивление
	41.5 КПа

	Температура отходящих дымовых газов (ср.)
	190°-220 С

	Диаметр патрубка отходящих газов
	350 мм

	Присоединительные патрубки котла
	Фланец 105 мм

	Площадь поверхности нагрева
	17.03 м2

	Комплектация:
	Теплообменник, горелка, контроллер AVANTerm, подаватель стальной 2 м., 

бункер 1000 л.*

	Горелка:

	С автоматическим розжигом (керамический нагревательный элемент) и механической очисткой качающимися колосниками.

Напряжение 220 вт.

Частота 50 Гц.

	Размеры теплообменника
-высота

-ширина
-длина
	2140 мм (2250 с фланцем подачи)

885 мм
2475 мм (3420 с шибером)

	Длина полная (с горелкой)
	4270 мм

	Масса
	2400 кг

	Габаритные размеры бункера 1000 л.

-высота

-ширина

-глубина
	1460 мм

1030 мм

1030 мм

	Масса бункера
	66 кг

	Гарантия завода
	2 года


* Возможна комплектация бункером большей ёмкости (доп.опция)
Горелка пеллетная факельная UNITECH 250 кВт
Комплектация: Горелка, контроллер AVANTerm, подаватель.

Мощность номинальная — 100-300 кВт

Коэффициент полезного действия — 98 % 

Вид топлива — пеллеты

Фракция пеллет — 6 - 8 мм

Напряжение питания — 220-250 В

Частота — 50 гц

Питатель — шнековый, из гальванизированной стали, 2 м.

Вид блока управления — внешний выносной
Особенности пеллетной горелки UNITECH
· Высокая эффективность сгорания — до 98%

· Запатентованная система насыщения топки кислородом

· Чистка топки во время работы горелки

· Плавная дозировка подачи пеллет и воздуха

· Плавкий предохранитель — термистор

· Автоматический перезапуск в случае отключения напряжения в сети

· Запатентованная система последовательной очистки

· Запатентованная качающаяся колосниковая решётка

· Полностью автоматизированые процессы розжига, очистки, поддержания температуры, автоотключения

· Система сжигания пеллет с избыточным давлением 

· Сменные узлы для простоты ремонта и обслуживания

· Монтажная муфта

· Очень простой монтаж
