Котёл пеллетный AMTEO A-75
	Тпловая мощность
	15-75 кВт, автоматическое модулирование

	Площадь отапливаемых помещений:
	150 — 720 м2

	Используемое топливо
	Пеллеты

	Среднечасовой расход пеллет
	4 - 14 кг/ч

	Объем топки котла 
	337 л.

	Водяной объем котла
	110 л.

	Максимальное давление воды в котле
	0,25 МПа

	Диапазон регулирования воды в котле
	55-85°С

	Минимальная температура воды в обратной линии котла 
	55°С

	Температура отходящих дымовых 

газов (ср.)
	190 - 220 °С

	Диаметр патрубка отходящих 

газов (наружный)
	219 мм

	Присоединительные патрубки котла
	1 1/2''

	Размеры топочной камеры
-высота

-ширина
-глубина
	820 мм

540 мм

760 мм

	Комплектация:
	Теплообменник, горелка, 

контроллер AVANTerm, подаватель стальной 2 м., бункер 500 л. (бункер болшего объёма — доп.опция)

	Горелка:

	С автоматическим розжигом (керамический нагревательный элемент) и механической очисткой колосника горелки.

Напряжение 220 вт.

Частота 50 Гц.

Потребление тока 80 W 

	Пожаробезопасность:
	Раздельная подача пеллет (из бункера в гофру, из гофры в горелку), противопожарный клапан.

	Размеры котла
-высота

-ширина
-глубина
	1250 мм

805 мм
1450 мм

	Масса
	567 кг

	Срок службы котла 
	15 лет

	Гарантия завода
	2 года


Горелка пеллетная факельная UNITECH 70 кВт
Комплектация: Горелка, контроллер AVANTerm с экраном управления и Wi-Fi, шнек с редуктором, гофра, клапан противопожарный.

Мощность номинальная — 15 — 75 кВт

Коэффициент полезного действия — 98 % 

Вид топлива — пеллеты

Фракция пеллет — 6 - 8 мм

Напряжение питания — 220-250 В

Потребление тока — 60 В

Частота — 50 гц

Питатель — шнековый, из гальванизированной стали, 2 м.

Вид блока управления — внешний выносной
Особенности пеллетной горелки UNITECH
· Высокая эффективность сгорания — до 98%

· Запатентованная система насыщения топки кислородом

· Чистка топки во время работы горелки

· Плавная дозировка подачи пеллет и воздуха

· Плавкий предохранитель — термистор

· Автоматический перезапуск в случае отключения напряжения в сети

· Запатентованная система последовательной очистки

· Запатентованная качающаяся колосниковая решётка

· Полностью автоматизированые процессы розжига, очистки, поддержания температуры, автоотключения

· Система сжигания пеллет с избыточным давлением 

· Сменные узлы для простоты ремонта и обслуживания

· Монтажная муфта

· Очень простой монтаж
